-Pokrywa przednia- pęknięta i zarysowana.
-Błotnik tl- zarysowania, pęknięcie.
-Błotnik tp- zarysowania pęknięcie.
-Belka polowa- brak.
-Zaczep ręczny- brak.
-Zaczep automatyczny- brak.
-Zaczep rolniczy- brak.
-TUZ przedni- brak śrub ramion, brak zaślepek, brak sworznia, brak górnego cięgna. Układ niesprawny- konieczna
weryfikacja warsztatowa.
-Błotnik pp- brak.
-Wspornik błotnika pp- pęknięty.
-Błotnik pl- pęknięty.
-Kule podnośnika przedniego- brak.
-Kule podnośnika tylnego- brak.
-Obudowa gniazda elektrycznego przedniego- pęknięta.
-Stopień lewy- prowizorycznie dorobiony w miejsce fabrycznego.
-Stopień prawy- odkształcony.
-Korek zbiornika paliwa- brak zaślepki.
-Światło ostrzegawcze- brak.
-Zaczep Piton FIX-zdekompletowany.
-Czop WOMu tylnego- brak. częściowo zerwane ,, szpilki,,
-Zaślepki gniazd pneumatycznych- pęknięte.
-Szkło lusterka prawego- pęknięte.
-Szybkozłącze ładowacza przedniego- wyciek oleju hydraulicznego z przewodu.
-Cięgno górne TUZa tył- brak.
-Przełącznik główny prądu-pęknięty uchwyt.
-Antena - brak.
-Cięgła dolne szybkosprzęgu- prowizoryczny zatrzask prawego ramienia.
-Poszerzenia błotników tylnych- brak.
-Fotel operatora- przepalone miejscowo poszycie, zabrudzone.
-Fotel dodatkowy- zabrudzone poszycie.
-Radioodtwarzacz- brak.
-Podsufitka - zabrudzona.
-Kratki wentylacyjne- wymagają uzupełnienia.
-Przycisk sterowania MENU- uszkodzony, brak możliwości poruszania się po MENU.
-Podłokietnik przedni- przepalone poszycie.
-Oś przednia amortyzowana 
-Brak zaślepki wahacza górnego prawego. Przewody ciśnieniowe wymagają
uzupełnienia. Widoczne nieszczelności obudowy mostu przedniego-konieczna weryfikacja w warunkach
warsztatowych.
-Most tylny - widoczne wycieki oleju, konieczna weryfikacja warsztatowa.
Układ zawieszenia- widoczny komunikat o uszkodzeniu osi przedniej i konieczności pracy ze zredukowaną prędkością .
Widoczne komunikaty o konieczności czynności serwisowych oraz awarii zaworu elektrohydraulicznego. Świeci się
kontrolka ostrzegawcza oraz kontrolka stop. Świeci się kontrolka niskiego ciśnienia oleju hydraulicznego.
Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
W bazie CEPIK widoczna informacja o kradzieży pojazdu w dniu 01.02.2022 oraz odnalezieniu w dniu 12.04.2022.
